**Pasos para flashear el NodeMCU-32s que está en laboratorio:**

1. Cargar el sketch manteniendo apretado el Boton boot. Hasta que muestre la consola la palabra Hardware Reseting
2. Abri el monitor serial con la velocidad seteada a 115200
3. Presionar luego el botón END para entrar en modo Download
4. Volver a cargar el skecht en la placa

Para hacer blinkled de la placa el pin es el numero 2

Link donde explica lo del capacitor

<https://randomnerdtutorials.com/solved-failed-to-connect-to-esp32-timed-out-waiting-for-packet-header/>